Příloha č. 5 Opatření děkana č. 18/2023

**ZÁZNAM**

**o seznámení s návody k obsluze strojů,**

**elektrických zařízení, spotřebičů a elektrického nářadí**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Téma:** | Seznámení s návody k obsluze strojů a elektrických zařízení spotřebičů a elektrického nářadí na pracovišti | | |
| **Pracoviště:** |  | **Platnost školení** | 3 roky |
| **Školitel:** |  | **Podpis:**  **školitele** |  |
| **Osnova školení:** | | | |
| **A. ÚČEL ŠKOLENÍ**  Zajištění školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují odborné předpoklady zaměstnanců a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.  Seznámení s organizací a řízením BOZP na pracovišti, se systémem prevence rizik a zásadami bezpečné práce.  **Školení je určena pro:**   1. **nové zaměstnance, při nástupu,** 2. **pro periodické školení na pracovišti v periodě 1x 3 roky,** 3. **pro zaměstnance převedené na jinou práci v den nástupu,** 4. **zaměstnance, studenty vracející se po pracovním úrazu,** 5. **při každé změně podmínek práce na pracovišti (nový stroj, technologie apod.).**   **B. Seznámení se stroji, zařízením, elektrickými spotřebiči, nářadím na pracovišti**  **Zásady bezpečného chování na pracovišti, bezpečnostní pokyny:**  Základní povinnosti zaměstnance při dodržování předpisů BOZP,  Nebezpečná místa na pracovištích, zakázané pracovní činnosti a postupy, seznámení s riziky  Pracovní a technologické postupy pro jednotlivé pracovní činnosti  Seznámení s návody na obsluhu (**vypsat stroje, zařízení, elektrické ruční nářadí, které bude zaměstnanec obsluhovat)**   |  |  | | --- | --- | | **Název stroje, elektrického zařízení, spotřebiče, elektrického nářadí** |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |   **Všeobecně:** **Zakázané činnosti**  * *Je zakázáno používat neevidovaná elektrická zařízení. Zákaz jejich používání se vztahuje i na činnosti související s činností uskutečněnou pro organizaci i mimo areál.* * *Je zakázáno, aby opravy elektrických spotřebičů a zařízení, včetně jejich přívodů, prováděli pracovníci bez náležité odborné způsobilosti a bez pověření k této činnosti.* * *Je zakázáno přetěžovat elektrické spotřebiče a zařízení nad stanovené technické parametry výrobce.* * *Je zakázáno používat elektrické spotřebiče a zařízení k jiným účelům, než pro které jsou výrobcem určeny.* * *Je zakázáno pracovat s elektrickými spotřebiči a zařízením s mokrýma rukama.* * *Je zakázáno používat elektrické spotřebiče a zařízení s poškozeným elektrickým přívodem.* * *Je zakázáno používat elektrické spotřebiče a zařízení s chybějícím ochranným krytem.* * *Je zakázáno namáhat pohyblivé elektrické přívody tahem.* * *Je zakázáno vést pohyblivé elektrické přívody přes ostré hrany.* * *Je zakázáno svévolně měnit rozmístění elektrických topidel.* * *Je zakázáno pokračovat v práci s elektrickým spotřebičem a zařízením, pokud na něm vznikne vážná porucha jeho funkce.*   **Bezpečnostní požadavky:**   * *Ke každému elektrickému zařízení musí být k dispozici dokumentace, která odpovídá skutečnému provedení.* * *Neoznačené elektrické spotřebiče je provozovatel povinen (prostřednictvím**příslušných vedoucích pracovníků) náležitě označit a evidovat tak, aby za všech okolností bylo zřejmé, o jaký konkrétní elektrický spotřebič se jedná.* * *Pohyblivé přívody elektrických spotřebičů a zařízení musí být vedeny mimo průchody a komunikace, nikdy ne přes ostré hrany, aby nedocházelo k jejich deformaci, nebo musí být chráněny proti poškození mechanickými vlivy.* * *Pohyblivé přívody elektrických spotřebičů a zařízení nesmějí být namáhány tahem.* * *Pevně připojený pohyblivý přívod nesmí mít poškozenou izolaci, musí být zajištěn proti vytržení a jeho vidlice nesmí být poškozená.* * *Oddělitelný nebo prodlužovací pohyblivý přívod nesmí mít poškozenou izolaci, musí být zajištěn proti vytržení*   *a jeho vidlice – zástrčka, pohyblivá zásuvka nebo přívodka nesmí být poškozené.*   * *Kryty, držadla, spínače ani jiné ovládací prvky nesmějí být poškozeny tak, aby byla snížena jejich ochrana před nebezpečným dotykem.* * *Vnitřní vedení elektrických spotřebičů a zařízení nesmí mít poškozenou izolaci a nesmí přecházet přes ostré hrany.* * *Elektromotor elektrického spotřebiče a zařízení nesmí být poškozený ani zjevně zaprášený.* * *Větrací otvory spotřebiče a zařízení nesmějí být zaprášené ani zakryté.* * *Šrouby připojovacích svorek musí být řádně dotaženy.* * *Násuvné spoje musí mít spolehlivý vzájemný styk.* * *Spájené spoje musí být dostatečně pevné.*   **Údržba a opravy** Oprava elektrického spotřebiče a zařízení je činnost, jejímž cílem je obnovení provozuschopnosti a bezpečnosti spotřebiče a zařízení, při níž, je-li to nutné, dochází k výměně dílů nebo částí.   * *Údržbu a opravy elektrické instalace a zařízení smějí provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací. Tuto činnost zajišťuje příslušný vedoucí pracovník.* * *Běžnou údržbu zařízení provádí průběžně jeho obsluha.* * *Pravidelnou údržbu zařízení provádí jeho obsluha podle pokynů výrobce uvedených v jeho návodech k obsluze.* * *Údržbu a opravy zařízení je možno v zásadě provádět jen je-li zařízení odpojeno od přívodu elektrického proudu.* * *Pokud je nutno provést údržbu nebo opravu zařízení pod napětím elektrického proudu, musí k tomu dát souhlas příslušný vedoucí pracovník.* * *Jestliže se na zařízení provádí práce pod napětím, musí při ní pracovníci používat izolované nářadí a nástroje.* * *Údržbu a opravy mechanických částí zařízení zajišťuje příslušný vedoucí pracovník.*   **Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen „OOPP“):**  *Pokyny pro poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,*  *Povinné používání OOPP na základě vyhodnocení rizik,*  *Informace o nutnosti seznámení se s návodem k používání a způsobem použití OOPP,*  *Vybavení zaměstnanců stanovenými OOPP, způsob vedení evidence, kontroly používání OOPP.*  **Poskytování první pomoci a jiné pomoci v případě vzniku mimořádné události:**  *Zásady poskytování první pomoci,*  *Lékárničky – umístění na pracovišti, vybavení, doplňování, kontroly,*  *Osoby, které organizují poskytnutí první pomoci, organizují evakuaci zaměstnanců.*  **Provozní dokumentace**  *Druhy, způsob vedení a ukládání provozní dokumentace,*  *Návody k obsluze-stojanové brusky, kotoučové brusky, aku nářadí, elektrické nářadí, pákových nůžek, křovinořezu, travního traktoru, sekačky na trávu, plotostřihu, vyžínače trávy.*  **B. Závěrečná část**   1. **přezkoušení:** Na závěr školení musí být provedeno ověření znalostí z výše uvedených bezpečnostních předpisů a pokynů s výsledkem „prospěl“ 2. **metoda ověření znalostí:** ústní pohovor 3. **prezenční listina:** Jmenný seznam školených zaměstnanců je nedílnou součástí dokladu o školení   **Školení provádí pověřený vedoucí zaměstnanec pracoviště nebo jím pověřená osoba. Originál tiskopisu si ponechají u sebe vedoucí zaměstnanci pracoviště a kopie zašlou požárnímu a bezpečnostnímu technikovi.**  **Dokumentace o školení bude uložena u vedoucího pracoviště.**  **PROHLÁŠENÍ:**  **Školené osoby – zaměstnanci, stvrzují svým podpisem na tiskopise „Záznam“, že byli seznámeni s bezpečnostními předpisy, v rozsahu zpracované „OSNOVY“ školení, dle požadavku § 102 zákona**  **č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.**  **Pohovoru se zúčastnili a jsou si vědomi důsledků vyplývající z nedodržování řečených ustanovení.**  **Znalosti byly ověřeny diskusí.** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř.** | **Jméno** | **Pracovní zařazení** | **Termín** | **Podpis** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |