Příloha č. 4 Opatření děkana č. 18/2023

**ZÁZNAM**

**o provedeném školení BOZP pro zaměstnance bez přístupu k počítači**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Téma:** | ŠKOLENÍ BOZP | | |
| **Pracoviště:** |  | **Platnost školení** | 2 roky |
| **Školitel** |  | **Podpis školitele** |  |
| **OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP** | | | |
| **A. Účel školení**  Zajištění školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují odborné předpoklady zaměstnanců a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.  Seznámení s organizací a řízením BOZP na pracovišti, se systémem prevence rizik a zásadami bezpečné práce.  **B. Podrobný obsah školení** (předpisy v platném znění)  **Dokumentace je určena pro:**   1. **nové nastupující zaměstnance (vstupní),** 2. **pro opakované školení zaměstnanců (ve stanovené lhůtě 1 x 2 roky).**   zákoník práce  **Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění**  *§§ 88, 89 Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka;*  *§ 90 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami; §§ 101, 102 Předcházení ohrožení života a zdraví při práci;*  *§ 103 seznámení se závodní preventivní péči a se zařazením prací do kategorií;*  *§ 104 Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje;*  *§ 105 Pracovní úrazy;*  *§ 106 Práva a povinnosti zaměstnance;*  *§ 108 Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.*  bezpečnost práce a požadavky na pracoviště  **Zákon č. 309/2006 Sb.,** kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  *Organizace práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky*  **Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,** o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  *Únikové cesty a východy, poskytování první pomoci, skladování a manipulace s materiálem a břemen*  **ČSN 269030 Skladování**. Zásady bezpečné manipulace  **ČSN 269010 Manipulace s materiálem**  *Regály – označení, nosnost, stabilita, technický stav, způsob zakládání, kontroly*  *Skladování hořlavých kapalin, tlakových láhví-pokyny a zakázaná manipulace*  **Nařízení vlády č. 375/2017Sb.,** kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů  *Druhy značek, umisťování značek, bezpečnostní barvy, signály*  **Nařízení vlády č. 378/2001 Sb**., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  *Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení, ochranná zařízení, kontroly zařízení 1x za rok, seznámení s návody zařízení dle pracovišť*  **Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.,** o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  *Definice, technická a organizační opatření, ochrana proti pádu, používání žebříků, zajištění proti pádu předmětů a materiálu, kontrola*  **BEZPEČNOST PRÁCE s elektrickým zařízením a spotřebiči – školení osob seznámených:**  **Nařízení vlády č.194/2022 Sb.** o odborné způsobilosti v elektrotechnice  **Nařízení vlády č.190/2022 Sb.** o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti   * *ČSN 33 1600 ed.2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání* * *ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení;* * *ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.*  **Bezpečnostní požadavky na obsluhu elektrických spotřebičů a zařízení:**  * *Obsluhovat elektrické spotřebiče a zařízení mohou pouze pracovníci, kteří absolvovali školení z tohoto bezpečnostního předpisu, z návodu výrobce k obsluze elektrického spotřebiče, s nímž přichází do styku, v rozsahu své činnosti s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a byli upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními.* * *Pracovníci obsluhující elektrické spotřebiče a zařízení musí dodržovat pracovní postupy uvedené v návodech výrobců pro obsluhu těchto zařízení.* * *Pracovníci obsluhující elektrické spotřebiče a zařízení si musí k této své činnosti zajistit odpovídající bezpečný pracovní prostor.* * *Elektrické spotřebiče a zařízení nesmí pracovníci obsluhovat mokrýma rukama nebo jsou-li spotřebiče mokré.* * *V případě přemísťování spotřebiče a zařízení z místa na místo je zapotřebí vidlici jeho přívodu elektrického proudu bezpečně odpojit ze zásuvky.*  **Zakázané činnosti**  * *Je zakázáno používat neevidovaná elektrická zařízení. Zákaz jejich používání se vztahuje i na činnosti související s činností uskutečněnou pro organizaci i mimo areál.* * *Je zakázáno, aby opravy elektrických spotřebičů a zařízení, včetně jejich přívodů, prováděli pracovníci bez náležité odborné způsobilosti a bez pověření k této činnosti.* * *Je zakázáno přetěžovat elektrické spotřebiče a zařízení nad stanovené technické parametry výrobce.* * *Je zakázáno používat elektrické spotřebiče a zařízení k jiným účelům, než pro které jsou výrobcem určeny.* * *Je zakázáno pracovat s elektrickými spotřebiči a zařízením s mokrýma rukama.* * *Je zakázáno používat elektrické spotřebiče a zařízení s poškozeným elektrickým přívodem.* * *Je zakázáno používat elektrické spotřebiče a zařízení s chybějícím ochranným krytem.* * *Je zakázáno namáhat pohyblivé elektrické přívody tahem.* * *Je zakázáno vést pohyblivé elektrické přívody přes ostré hrany.* * *Je zakázáno svévolně měnit rozmístění elektrických topidel.* * *Je zakázáno pokračovat v práci s elektrickým spotřebičem a zařízením, pokud na něm vznikne vážná porucha jeho funkce.*   **Bezpečnostní požadavky:**   * *Ke každému elektrickému zařízení musí být k dispozici dokumentace, která odpovídá skutečnému provedení.* * *Neoznačené elektrické spotřebiče je provozovatel povinen (prostřednictvím**příslušných vedoucích pracovníků) náležitě označit a evidovat tak, aby za všech okolností bylo zřejmé, o jaký konkrétní elektrický spotřebič se jedná.* * *Pohyblivé přívody elektrických spotřebičů a zařízení musí být vedeny mimo průchody a komunikace, nikdy ne přes ostré hrany, aby nedocházelo k jejich deformaci, nebo musí být chráněny proti poškození mechanickými vlivy.* * *Pohyblivé přívody elektrických spotřebičů a zařízení nesmějí být namáhány tahem.* * *Pevně připojený pohyblivý přívod nesmí mít poškozenou izolaci, musí být zajištěn proti vytržení a jeho vidlice nesmí být poškozená.* * *Oddělitelný nebo prodlužovací pohyblivý přívod nesmí mít poškozenou izolaci, musí být zajištěn proti vytržení, a jeho vidlice – zástrčka, pohyblivá zásuvka nebo přívodka nesmí být poškozené.* * *Kryty, držadla, spínače ani jiné ovládací prvky nesmějí být poškozeny tak, aby byla snížena jejich ochrana před nebezpečným dotykem.* * *Vnitřní vedení elektrických spotřebičů a zařízení nesmí mít poškozenou izolaci a nesmí přecházet přes ostré hrany.* * *Elektromotor elektrického spotřebiče a zařízení nesmí být poškozený ani zjevně zaprášený.* * *Větrací otvory spotřebiče a zařízení nesmějí být zaprášené ani zakryté.* * *Šrouby připojovacích svorek musí být řádně dotaženy.* * *Násuvné spoje musí mít spolehlivý vzájemný styk.* * *Spájené spoje musí být dostatečně pevné.*   **Údržba a opravy elektrických spotřebičů a zařízení**  Oprava elektrického spotřebiče a zařízení je činnost, jejímž cílem je obnovení provozuschopnosti a bezpečnosti spotřebiče a zařízení, při níž, je-li to nutné, dochází k výměně dílů nebo částí.   * *Údržbu a opravy elektrické instalace a zařízení smějí provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací. Tuto činnost zajišťuje příslušný vedoucí pracovník.* * *Běžnou údržbu zařízení provádí průběžně jeho obsluha.* * *Pravidelnou údržbu zařízení provádí jeho obsluha podle pokynů výrobce uvedených v jeho návodech k obsluze.* * *Údržbu a opravy zařízení je možno v zásadě provádět jen je-li zařízení odpojeno od přívodu elektrického proudu.* * *Pokud je nutno provést údržbu nebo opravu zařízení pod napětím elektrického proudu, musí k tomu dát souhlas příslušný vedoucí pracovník.* * *Jestliže se na zařízení provádí práce pod napětím, musí při ní pracovníci používat izolované nářadí a nástroje.* * *Údržbu a opravy mechanických částí zařízení zajišťuje příslušný vedoucí pracovník.*   ochrana zdraví a zakázané práce  **Zákon č. 258/2000 Sb.,** o ochraně veřejného zdraví, ve platném znění  *Ochrana zdraví při práci (kategorizace prací, rizikové práce), chemické látky-používání OOPP*  **Vyhláška č. 432/2003 Sb.,** kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č.107/2013 Sb.  *Zařazování prací do kategorií (kategorie první, druhá, třetí, čtvrtá) – informace o zařazení*  **Nařízení vlády 246/2018 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,** kterýmse stanoví podmínky ochrany zdraví při práci-kategorizace prací – seznámení s dokumentem  **Nařízení vlády č. 390/2021 Sb.,** kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků  *Definice, požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky, dezinfekční prostředky, mycí a čistící prostředky, regenerační krémy a masti, hodnocení rizik pro výběr a použití osobních ochranných pracovních prostředků, druhy osobních ochranných pracovních prostředků-průkaznost výdeje OOPP.*  **Vyhláška č. 180/2015 Sb.,** kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání  *Druhy zakázaných prací, limity pro manipulaci s břemeny*  **Zákon č. 65/2017 Sb., v platném znění,** o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů  *Definice pojmů, zákaz kouření v objektech.*  zdravotní způsobilost a úrazy  **Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.,** o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění Nařízení vlády č.170/2014 Sb.  *Kniha úrazů, záznam o úrazu, ohlášení pracovního úrazu*  **Zdravotní způsobilost, lékařské prohlídky**  *Smluvní lékařská zařízení, pracovnělékařské služby (Klinika pracovního lékařství VFN, Na Bojišti, Praha 2)*  chemické látky a směsi  **Zákon č. 350/2011 Sb.,** o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)  *Klasifikace, balení a označování (vlastnosti látek a směsí, skupiny nebezpečnosti, hodnocení nebezpečných vlastností látek a směsí), orgány státní správy, bezpečnostní list (H+P věty)*  *-seznámení s pravidly pro zacházení s chemickými látkami – zdravotní riziko-zákaz používání PET*  *-značení chemických látek a směsí – bezpečnostními symboly, bezpečnostní listy*  **C. Další materiály použité při školení-vlastní vypracované směrnice, dokumentace BOZP**  **Směrnice děkana--Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci**  Návody k obsluze strojů, zařízení spotřebičů (varné konvice, mikrovlnné trouby, stolní bruska, stolní vrtačka, ruční el nářadí, dřevoobráběcí stroje, kovoobráběcí stroje-soustruh, bruska atd.,) technologické postupy, kontroly, údržba, používání OOPP, zakázané činnosti, rizika při práci se stroji  Provozní řády pracoviště  Hodnocení rizik  **E. Závěrečná část**  **Přezkoušení:** Na závěr školení musí být provedeno ověření znalostí z výše uvedených bezpečnostních předpisů a pokynů s výsledkem „prospěl“.  **Metoda ověření znalostí:** ústní pohovor,  **Školení provádí pověřený vedoucí zaměstnanec. Originál tiskopisy si ponechají u sebe vedoucí pracovníci a kopie zašlou požárnímu a bezpečnostnímu technikovi.**  **PROHLÁŠENÍ:**  **Školené osoby – zaměstnanci, stvrzují svým podpisem na tiskopise „Záznam, že byli seznámeni bezpečnostními předpisy, v rozsahu zpracované „OSNOVY“ školení, dle požadavku § 102 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění**  **Pohovoru se zúčastnili a jsou si vědomi důsledků vyplývající z nedodržování řečených ustanovení.**  **Znalosti byly ověřeny diskusí.** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř.** | **Jméno** | **Pracovní zařazení** | **Termín** | **Podpis** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |